## ДО

**Сдружение "ИНОВАТИВЕН КЛЪСТЕР СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В МЕДИЦИНАТА"**

**гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20**

**О Ф Е Р Т А**

**ОТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

***“Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва:***

***Обособена позиция 1: Сървърен рак (вид 1) – 1 бр., Сървърен рак (вид 2) – 1 бр., Сървърен рак (вид 3) – 1 бр., Сървърен рак (вид 4) – 1 бр.***

***Обособена позиция 2: Комуникационна система – 1 бр.”***

с адрес: гр. ..................................... ул. .........................................................................., № ..............,

тел.: ......................................, факс: .............................., e-mail: .........................................................

регистриран по ф.д. № .................... / ..................... г. по описа на ........................................... съд,

ЕИК /Булстат: ............................................., представлявано от ......................................................

......................................................... в качеството му на .....................................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**“Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва:**

**Обособена позиция 1: Сървърен рак (вид 1) – 1 бр., Сървърен рак (вид 2) – 1 бр., Сървърен рак (вид 3) – 1 бр., Сървърен рак (вид 4) – 1 бр.**

**Обособена позиция 2: Комуникационна система – 1 бр.”**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **Сдружение "ИНОВАТИВЕН КЛЪСТЕР СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В МЕДИЦИНАТА"** | **Предложение на кандидата**  *Марка/модел/производител/ технически характеристики* | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на доставката по **Обособена позиция 1.** Сървърен рак (вид 1) – 1 бр., Сървърен рак (вид 2) – 1 бр., Сървърен рак (вид 3) – 1 бр., Сървърен рак (вид 4) – 1 бр. |  |  |
| **1. Минимални технически и функционални характеристики:**   * ***Сървърен рак (вид 1) – 1 бр.*** * 19“ 42U Free Standing Rack 600x1000 black * ***Сървърен рак (вид 2) – 1 бр.*** * 19“ 45U Free Standing Rack 600x1000 black * ***Сървърен рак (вид 3) – 1 бр.*** * 19“ 42U HDT Server rack 600x1000   80%, black   * ***Сървърен рак (вид 4) – 1 бр.*** * 19“ 45U HDT Server rack 600x1000   80%, black | *Моля, тук опишете техническите и функционални характеристики на предлаганото от Вас оборудване, съгласно минималните изисквания посочени според съответния ред:* |  |
| **2. Допълнителни технически и функционални характеристики:**   * ***Сървърен рак (вид 1) – 1 бр.*** * Наличие на възможност за заземяване равно или по-голямо от 0,5 kW. * ***Сървърен рак (вид 2) – 1 бр.*** * Наличие на възможност за заземяване равно или по-голямо от 0,5 kW. * ***Сървърен рак (вид 3) – 1 бр.*** * Наличие на възможност за заземяване равно или по-голямо от 0,5 kW. * ***Сървърен рак (вид 4) – 1 бр.*** * Наличие на възможност за заземяване равно или по-голямо от 0,5 kW. | *Моля, тук опишете дали предлаганото оборудване има налични от изброените допълнителни технически и функционални характеристики, според посочения ред:* |  |
| 3. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка по **Обособена позиция 1.** Сървърен рак (вид 1) – 1 бр., Сървърен рак (вид 2) – 1 бр., Сървърен рак (вид 3) – 1 бр., Сървърен рак (вид 4) – 1 бр.   * Гаранционен срок: минимум 12 месеца | *Моля, тук опишете предлаганите от Вас условия за гаранционна поддръжка по отношение на предлаганото оборудване:* |  |
| Изисквания към изпълнението и качеството на доставката по **Обособена позиция 2.** Комуникационна система - 1 бр. |  |  |
| **1. Минимални технически и функционални характеристики:**   * ***Рутер 1U rackmount – 2 бр.*** * 1U rackmount, 1x Gigabit Ethernet, 8xSFP+ cages, LCD 72 cores x 1GHz CPU, 16GB RAM, up to 100 million packets per second, 80Gbps throughput, RouterOS L6 или еквивалент. * ***Smart Switch (вид 1) – 4 бр.*** * Smart Switch, 1 x Gigabit LAN, 16 x SFP+ cages, Dual Core 800MHz CPU, 1GB RAM, 1U rackmount passive cooling case, Dual Power Supplies. * ***Smart Switch (вид 2) – 4 бр.*** * SwOS powered 24 port Gigabit Ethernet switch with two SFP+ ports in 1U rackmount case или еквивалент. * SFP+ direct attach cable 1m – 32 бр. * SFP+ direct attach cable, 3m - 32 бр. * Single Mode, LC, 10G, 10km, 1310nm SFP+ transceiver – 64 бр. * Multi Mode, LC, 10G, 300m, 850nm SFP+ transceiver – 8 бр. | *Моля, тук опишете техническите и функционални характеристики на предлаганото от Вас оборудване, съгласно минималните изисквания посочени според съответния ред:* |  |
| * ***Рутер 10xGigabit port – 1 бр.***   Dual band 2,4 GHz/ 5 GHz 4x4 MIMO, 10XGigabit ports, Quad-core 1,4 GHz CPU, 1GB RAM, SFP+10Gbps cage. |  |  |
| **2. Допълнителни технически и функционални характеристики:**   * ***Рутер 1U rackmount – 2 бр.*** * Носител за съхранение: NAND * Наблюдение на волтаж * Наблюдение на температура * Консумирана мощност 125W * Слот за карта за памет MicroSD (TransFlash) * ***Smart Switch (вид 1) – 4 бр.*** * Ниво на суич: L3 * Сертификати: CE, EAC, ROHS * Пасивно охлаждане с автоматичен вентилатор за високи температури * Модел на чип 98DX8216B0 или еквивалент * ***Smart Switch (вид 2) – 4 бр.*** * Мрежов стандарт IEEE 802.1Q * Ниво на суич: Non-blocking Layer 2 * Огледално отражение на портовете * Носител за съхранение: Flash * Модел на чип 98DX3216A1 или еквивалент * Сертификати: CE, EAC, ROHS * ***Рутер 10xGigabit port – 1 бр.*** * Мрежов стандарт IEEE 802.3at * Сертификати: CE, EAC, ROHS * Алгоритъм за криптиране на данни 128-bit AES,256-bit AES,SHA-1,SHA-256 * Процесор Annapurna Labs Alpine AL21400 или еквивалент | *Моля, тук опишете дали предлаганото оборудване има налични от изброените допълнителни технически и функционални характеристики, според посочения ред:* |  |
| 3. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка по **Обособена позиция 2.** Комуникационна система - 1 бр.  Гаранционен срок: минимум 12 месеца | *Моля, тук опишете предлаганите от Вас условия за гаранционна поддръжка по отношение на предлаганото оборудване:* |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:  *Следва да се представи техническа документация(технически паспорт/ръководство или др.) за доставените активи.* |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти:  *Активите стават собственост на* ***Сдружение "ИНОВАТИВЕН КЛЪСТЕР СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В МЕДИЦИНАТА"*** *при подписване на приемо-предавателен протокол и заплащането на окончателната им стойност.* |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :  *НЕ Е ПРИЛОЖИМО* |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента:  *­*  *Приемането на доставката ще се констатира с двустранно подписан приемателно-предавателен протокол.* |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева с ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1.** | **Обособена позиция 1.** Сървърен рак (вид 1) – 1 бр., Сървърен рак (вид 2) – 1 бр., Сървърен рак (вид 3) – 1 бр., Сървърен рак (вид 4) – 1 бр. |  |  |  |
| Сървърен рак (вид 1) | 1 бр. |  |  |
| Сървърен рак (вид 2) | 1 бр. |  |  |
| Сървърен рак (вид 3) | 1 бр. |  |  |
| Сървърен рак (вид 4) | 1 бр. |  |  |
| **2.** | **Обособена позиция 2.** Комуникационна система - 1 бр. | 1 бр. |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността с ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( описва се)*

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК (в случай, че кандидатът е юридическо лице регистрирано по Закона за търговския регистър и информацията за актуалното му състояние ще се проверява по служебен път)/Удостоверение за актуално състояние, а когато кандидатът е физическо лице - документ за самоличност – копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. – при подаване на оферти;
3. Отчети за приходите и разходите за последните три приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – сканирани и прикачени към офертата;
4. Списък на изпълнени през последните 3 (три) години, преди датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, минимум 2 (два) броя доставки, с предмет сходен с предмета на обособената позиция, по която кандидатства, включително стойности, дати и получатели;
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2*,* 3, 4, 5 и 6 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*.

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)